**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПО GSM С СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

В настоящем разделе рассмотрен вопрос, связанный с обеспечением охраны труда пожарной безопасности при проектировании устройства

многофункционального управления и контроля по GSM с системой видеонаблюдения.

Проектирование устройства многофункционального управления и контроля по GSM с системой видеонаблюдения осуществляется в офисном помещении. Офисное помещение рассчитано на 4 рабочих места. Возможные источники возгорания:

- ЭВМ, МФУ

- прочие электроприборы

В качестве средств защиты от пожара используется огнетушитель, автоматическая система распыления и пожарная сигнализация.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» в офисных помещениях запрещается применение:

- пиротехнических изделий

- открытого огня

В целях быстрого открывания дверей и люков выходов должно быть предусмотрено наличие комплекта ключей с номерными бирками. Ключи должны находиться в установленных администрацией местах, доступных для получения в любое время суток.

Перед началом отопительного сезона котельные установки,

теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы.

В соответствии с ППБ РБ 2014г. при эксплуатации вентиляционных

систем не допускается:

- нарушать целостность воздуховодов и их соединений

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки

Руководителем объекта должно быть определено лицо (лица), ответственное за наличие необходимого количества первичных средств

пожаротушения и их исправность. Проверки огнетушителей должны осуществляться с периодичностью, установленной ТНПА.

Размещать первичные средства пожаротушения в помещении следует на видных местах, с учетом обеспечения свободного доступа к ним.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Переносные огнету- шители должны размещаться на расстоянии от двери, достаточном для её

полного открывания, и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя).

Зарядка, освидетельствование и перезарядка огнетушителей всех типов должны выполняться в соответствии с техническими условиями, паспортами изготовителей или инструкцией по эксплуатации. При периодической

проверке, проводимой согласно ТНПА, в случае обнаружения несоответствий установленных параметров следует устранить выявленные отклонения и перезарядить огнетушитель.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где

значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный

на огнетушителях.

В качестве мер по улучшению пожарной безопасности была разработана

инструкция.

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СЛУЖЕБНОМ ПОМЕЩЕНИИ

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной

безопасности в служебном (непроизводственном) помещении (далее – помещении).

2. Ответственность за обеспечения пожарной безопасности в помещении несет руководитель отделов.

3. Работающие несут персональную ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности.

4. Работающие обязаны:

- знать и выполнять требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим

- не допускать действий, которые могут привести к возгоранию или пожару

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения

- знать свои обязанности в случае возгорания, пожара или ЧП

5. Помещение должно содержаться в чистоте и своевременно убираться. Мусор должен выноситься в места организованного сбора.

Категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЕГО СЖИГАТЬ**.

6. В помещении **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование и т.п.

- оставлять без присмотра включенные электроприборы и оборудование, по окончании работы включённой электросеть;

- пользоваться электрообогревательными приборами, приборами для

кипячения воды не оборудованными автоматикой отключения в аварийных режимах работы и без дополнительных несгораемых подставок

**- КУРЕНИЕ**

- загромождать подступы к первичным средствам пожаротушениям

7. При обнаружении возгорания работающий обязан:

- сообщить о возгорании окружающим

- немедленно применить соответствующие средства пожаротушения, если очаг возгорания не потушен – действовать в соответствии с п.8 настоящей инструкции

- после ликвидации возгорания сообщить об этом своему непосредственному руководителю

8. При обнаружении пожара работающий обязан:

- сообщить о пожаре окружающим

- безопасно прекратить работу, выйти из опасной зоны, закрывая окна и двери

- отключить и обесточить оборудование, отключить вентиляцию в зоне пожара

- сообщить о пожаре в **СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ** по-городскому

(мобильному) тел. №101