**ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ УСТРОЙСТВА**

Готовое изделие обёртывается воздушно-пузырчатой плёнкой. Кабель соединительный *USB* 2.0 *AM*-*BM* 1.8*m* *Omega* помещают в полиэтиленовый пакет. Блок питания *ADP*-15*GH* обёртывается воздушно-пузырчатой плёнкой. Затем всё помещается в свои ниши в коробке из упаковочного поролона. После того как всё уложено на свои места, коробка из поролона закрывает. Инструкция по эксплуатации устройства помещается в полиэтиленовый пакет. Затем поролоновую упаковку вместе с инструкцией помещают в картонную коробку. Коробку запечатывают клейкой лентой. Затем производится маркировка.

Маркировка осуществляется в соответствии с [ГОСТ 14192-96](https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwihprL_iuzMAhWHiRoKHVeICXoQFggkMAI&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2Fgost-14192-96&usg=AFQjCNEn4qUDM3Z3dl_1ZyXaxP0eKKIgYw&bvm=bv.122448493,d.bGs). На потребительскую тару наносят маркировку с указанием наименования предприятия-изготовителя, его товарный знак, наименование изделия, номер партии, дату изготовления (месяц, год), количество изделий, номер и фамилию упаковщика, обозначение стандарта, штамп отдела технического контроля. На каждое изделие наносят [товарный знак](http://www.znaytovar.ru/s/Tovarnyj_znak.html) предприятия-изготовителя. Допускается нанесение дополнительной [маркировки](http://www.znaytovar.ru/new564.html), не ухудшающей внешний вид изделий. Маркировку наносят методом печати. Маркировка должна быть четкой, ясной и легко читаемой.

Хранение осуществляется по ГОСТ 2.501-88. Хранить [изделие](http://www.znaytovar.ru/s/Proizvodstvo-izdelij-iz-plastm.html) необходимо в сухих помещениях, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, защищая от прямых солнечных лучей, при температуре 10— 12°С и относительной влажности воздуха 60—65 %.

Транспортированиеустройства осуществляется всеми видами транспорта: в крытых транспортных средствах, а также контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. В пределах одного населенного пункта допускается перевозить устройство открытым автотранспортом при условии предохранения её от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.